视音微云SY-X1加速卡产品说明书
一、产品定义
1. 型号：SY-X1
2. 产品系列：X1系列
3. 设备类型：USB 微机安全数据加速卡
4. 系统支持：嵌入式 Linux、Windows、Linux、Android
5. 供电：标准 USB 供电，无额外电源接口
二、电气参数与物理规格
1. 工作电压：5V±5%
2. 工作电流：≤88mA；待机电流：≤10mA；峰值电流：≤120mA
3. 功耗：典型 0.44W；峰值≤0.6W
4. ESD：接触 ±4kV；空气 ±8kV
5. 外形：22×12mm；重量：5–10g
6. 外壳：铝合金 / 工程塑料；接口：TypeA/TypeC
7. 防护：IP40；可靠性：MILSTD810G
三、核心硬件配置
1. 安全芯片：DSX105
2. 存储介质：16GB 嵌入式 NAND Flash
3. 数据保存：≥10 年；擦写次数：≥10 万次
4. 读写指标：顺序读≥10MB/s、顺序写≥3MB/s、随机 IOPS：280–750
四、密码算法性能参数
国密算法
1. SM1：≥28Mbps
2. SM2：密钥生成≥21 次 / 秒、签名≥145 次 / 秒、验签≥95 次 / 秒、加密≥90 次 / 秒、解密≥72 次 / 秒
3. SM3：≥7.5Mbps
4. SM4：≥28Mbps
国际通用算法
1. RSA1024：密钥≥5 次 / 秒、签名≥188 次 / 秒、验签≥290 次 / 秒
2. RSA2048：密钥≥0.75 次 / 秒、签名≥40 次 / 秒、验签≥145 次 / 秒
3. AES：≥29Mbps
4. SHA：≥9.5Mbps
五、特征内容与容量
1. 内置特征：建筑外立面、室内结构、地形地貌、山体轮廓、城市构件、道路边线、沥青材质、特殊路径
2. 容量定价：
0. [bookmark: _GoBack]json-min量≥40 千 pair，≥2.5 千 token：价格：176000 元
0. json-min量≥80 千 pair，≥5 千 token：价格：352000 元
0. json-min量≥160 千 pair，≥10 千 token：价格：748000 元
0. json-min量≥320 千 pair，≥20 千 token：价格：1200000 元
0. json-min量≥640 千 pair，≥40 千 token：价格：2250000 元
六、特征计算性能指标
1. 数据精度：float32/float64
2. 向量维度：256、512、1024
3. 存储格式：protobuf / 二进制；字节序：大端序
4. 特征库加载：≤32s
5. 单次匹配：≤5.5ms
6. 语义查询：≤1.1ms
七、安全防护特性
1. 安全存储：隐藏分区、仅 API 访问
2. 暴力防护：多次错误锁定、密钥自毁
3. 物理防拆：开盖密钥清零
4. 侧信道防护：功耗随机化、时序扰乱
5. 密钥销毁：<100ms；认证：双因子安全认证
八、接口与传输能力
1. USB 协议：2.0 FS/HS
2. 最大延迟：≤1ms（不含重运算）
3. 连接方式：单设备；支持热插拔
九、环境适应性指标
1. 工作温度：8℃~+69℃；存储：-20℃~+83℃
2. 工作湿度：≤90% RH（无凝露）
3. MTBF：≥49000h；MTTR：≤30min
4. 电磁兼容：GB9254/FCC Class B

